================================================================================
                  GOFLEX HEMS (c) 2017-2018 Robotina d.o.o.
================================================================================

Program za nastavitev komunikacijskih parametrov eastron SDM 120C števca iz 
tovarniških nastavitev na nastavitve za GOFLEX HEMS. 

Tovarniške nastavitve:  =>   GOFLEX HEMS nastavitve:    
 - 2400 8n1             =>    - 9600 8n2              
 - modbus address: 1    =>    - modbus address: 149   
 
================================================================================
                                                                      04.09.2018

HW:
  - KZS 10mA 1P+N In=6A 
  - CyBro-2-230-E z 2.5.8 kernelom!
  - CAD 232-A2
  - Števec Eastron SDM120

1. Device config
   mbus device.cyp
    - set comunication speed 
    - set device address
    - read device data
    
2. Decode device data
    - M-Bus manual: MBDOC48.pdf
    - Example for Calorimeter Itron CF ECHO II: response.xlsx
    
3. Read data
   mbus network.cyp        